 **Опросный лист**

для заказа машины холодильной абсорбционной бромистолитиевой (АБХМ)

с одноступенчатой и двухступенчатой регенерацией раствора с паровым, водяным, водяным низкотемпературным и огневым обогревом.

|  |  |
| --- | --- |
| Описаниеохлаждаемогообъекта |  |
| **Технические требования** |
| Наименование параметра | Стандартнаяпоставка | Заказываемыйвариант |
| **Холодильная мощность**, кВт |  |  |
| **Тепловая мощность,** кВт\* |  |  |
| **Охлаждаемая среда** наименование, физические свойства (кроме воды);температура на входе, выходе 0С | вода |  |
| 12/7 |  |
| **Вариант греющего источника** | * Пар водяной

давление, МПа (абс.) | ≥ 0,17 |  |
| ≥ 0,7 |
| * Горячая вода

температура на входе /выходе, 0С | 90/80 |  |
| 115/105 |
| * Топливо (газообразное, жидкое)
 |  |  |
| **Охлаждающая вода** температура на входе /выходе, 0С\*\* | 27/35 |  |
| Режим работы (непрерывный круглогодичный, сезонный, колебания нагрузки в течение суток)  |  |
| Специальные требования заказчика |  |
| **Заказчик** |
| Наименование организации |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность, тел., E-mail) |  |

 \* Только для холодильных машин, работающих на топливе

 \*\* Для АБХМ с низкотемпературным водяным обогревом параметры охлаждающей воды - 27/34

 **Опросный лист с официальным письмом** направляется в ООО «СТМ-Оскол» по электронной почте: op@stm-oskol.ru; 8-800-700-47-30